## NVR

Network Video Recorder

| **Compatibiliteit** | **Bedieningspanelen**  Hub  Hub Plus  Hub 2 (2G)  Hub 2 (4G)  Hub 2 Plus  Hub Hybrid (2G)  Hub Hybrid (4G) |
| --- | --- |
| **Videostream** | **NVR-modellen**  8 kanalen  16 kanalen  Met een resolutie tot maximaal 4K (25/30 FPS).  **IP-camera's**   * ONVIF (Profiel S/T) * RTSP   **Opslag**  harde schijf met een capaciteit tot maximaal 16 TB (SATA-aansluiting, formaat 3,5")  HDD niet inbegrepen.  **Decoderingsformaten**  H.265  H.264  **Bandbreedte**  tot maximaal 100 Mbps |
| **Aanbevelingen** | De bedrijfsspanning van het apparaat is 110-240 V~.  NVR is alleen ontworpen voor installatie binnenshuis. |
| **Communicatiekanalen** | **Ethernet**  tot maximaal 100 Mbps  **Bluetooth**  BLE-frequentieband: 2,400-2,4835 GHz  Om een Ethernetverbinding in te stellen.  **Vermogen van het radiosignaal**  2,5 mW (limiet van maximaal 100 mW) |
| **Belangrijkste functies** | **Bewegingsdetectie**  NVR heeft ingebouwde software om de beweging in het frame te detecteren. Mogelijkheid om te schakelen tussen beeldanalyse met de NVR- of camera-algoritmen.  **In-app videobeheersysteem**   * Videowall die beelden van alle aangesloten camera's combineert. * Gebeurtenisfilters. * Tijdlijn met een vloeiende preview.   **Visuele verificatie van Ajax-alarmen**  Met NVR kunt u een scenario instellen waarbij de Ajax-detectoren specifieke camera's activeren voor beeldopname. Dit geeft direct resultaat weer in de mobiele en desktop (monitoring) apps.  **Privacy**  Verdeling van toegangsrechten voor gebruikers in mobiele apps en voor monitoring-operators in PRO Desktop. |
| **Voeding** | **Hoofd**  110-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A  Tot maximaal 24 W aan netstroomverbruik.  **Reserve**  CR2032-batterij, 3 V  Alleen om de systeemklok van stroom te voorzien. |
| **Beveiliging tegen sabotage** | **Sabotagealarm**  Waarschuwingen van pogingen om de detector los te maken van het oppervlak of om de detector te verwijderen van het montagepaneel. |
| **Behuizing** | **Afmetingen**  251 × 251 × 51 mm  9.88″ × 9.88″ × 2.01″  **Gewicht**  700 g  24,69 oz  Zonder een harde schijf.  **Operationeel temperatuurbereik**  van 0 °C tot +40 °C  van 32 °F tot 104 °F  **Operationele luchtvochtigheid**  tot 75%  **Beschermingsklasse**  IP20 |
| **Kleuren** | **Zwart**  **Wit** |
| **Volledige set** | NVR  SmartBracket-montagepaneel  Voedingskabel  Ethernetkabel  Installatiekit  Snelstartgids |
| **Garantie** | 24 maanden |