## NVR

Network Video Recorder

| **Compatibiliteit** | **Bedieningspanelen**HubHub PlusHub 2 (2G)Hub 2 (4G)Hub 2 PlusHub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G) |
| --- | --- |
| **Videostream** | **NVR-modellen**8 kanalen16 kanalenMet een resolutie tot maximaal 4K (25/30 FPS).**IP-camera's*** ONVIF (Profiel S/T)
* RTSP

**Opslag**harde schijf met een capaciteit tot maximaal 16 TB (SATA-aansluiting, formaat 3,5")HDD niet inbegrepen.**Decoderingsformaten**H.265H.264**Bandbreedte**tot maximaal 100 Mbps |
| **Aanbevelingen** | De bedrijfsspanning van het apparaat is 110-240 V~. NVR is alleen ontworpen voor installatie binnenshuis. |
| **Communicatiekanalen** | **Ethernet**tot maximaal 100 Mbps**Bluetooth**BLE-frequentieband: 2,400-2,4835 GHzOm een Ethernetverbinding in te stellen.**Vermogen van het radiosignaal**2,5 mW (limiet van maximaal 100 mW) |
| **Belangrijkste functies** | **Bewegingsdetectie**NVR heeft ingebouwde software om de beweging in het frame te detecteren. Mogelijkheid om te schakelen tussen beeldanalyse met de NVR- of camera-algoritmen.**In-app videobeheersysteem*** Videowall die beelden van alle aangesloten camera's combineert.
* Gebeurtenisfilters.
* Tijdlijn met een vloeiende preview.

**Visuele verificatie van Ajax-alarmen**Met NVR kunt u een scenario instellen waarbij de Ajax-detectoren specifieke camera's activeren voor beeldopname. Dit geeft direct resultaat weer in de mobiele en desktop (monitoring) apps.**Privacy**Verdeling van toegangsrechten voor gebruikers in mobiele apps en voor monitoring-operators in PRO Desktop. |
| **Voeding** | **Hoofd**110-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 ATot maximaal 24 W aan netstroomverbruik.**Reserve**CR2032-batterij, 3 VAlleen om de systeemklok van stroom te voorzien. |
| **Beveiliging tegen sabotage** | **Sabotagealarm**Waarschuwingen van pogingen om de detector los te maken van het oppervlak of om de detector te verwijderen van het montagepaneel. |
| **Behuizing** | **Afmetingen**251 × 251 × 51 mm9.88″ × 9.88″ × 2.01″**Gewicht**700 g24,69 ozZonder een harde schijf.**Operationeel temperatuurbereik**van 0 °C tot +40 °Cvan 32 °F tot 104 °F**Operationele luchtvochtigheid**tot 75%**Beschermingsklasse**IP20 |
| **Kleuren** | **Zwart****Wit** |
| **Volledige set** | NVRSmartBracket-montagepaneelVoedingskabelEthernetkabelInstallatiekitSnelstartgids |
| **Garantie** | 24 maanden |